bn1-4 - Depositi alluvionali terrazzati - Depositi ghiaiosi, sabbiosi e limosi, fluviali. I terrazzi sono numerati, in ordine crescente, a partire dal più recente (bn1). I depositi dei terrazzi più vecchi (bn2 - bn4) sono debolmente alterati.