MVV MARNE VARICOLORI DI VILLORE
Marne e marne argillose di colore variegato grigio chiaro, verdino, talora rossastro, intensamente foliate. Potenza parziale di circa 100 metri. Contatto inferiore non affiorante poiché la formazione è sempre troncata da superfici di sovrascorrimento. Depositi pelagici ed emipelagici.
CHATTIANO-AQUITANIANO (MNP25a - MNN1d)