FMA4  Membro di Galeata
Alternanza marnoso-arenacea in pacchi di strati con A:P di volta in volta variabile tra 1/2 a 1/3. Arenarie medie e fini, talora grossolane, in letti per lo più sottili e molto sottili; diffuse emipelagiti (rapporto con le marne torbiditiche da 1/3 a 1/1). Frequenti torbiditi calcaree sottili, con provenienza da SE.
Limite inferiore non affiorante. 
Potenza affiorante 50 m. 
SERRAVALLIANO