IMO SABBIE DI IMOLA
Alternanze di livelli sabbiosi grossolani prevalenti e subordinati conglomerati in strati decimetrici-metrici con cementazione modesta o assente; presenti lenticelle centimetriche e decimetriche di peliti biancastre e grigio-verdi.
Limite superiore erosivo discordante con i depositi alluvionali; limite inferiore erosivo sempre discordante su FAA o su formazioni più antiche. Potenza di circa 80 m.
IONIANO