a1  Corpo di frana in evoluzione. Accumuli gravitativi di materiale eterometrico, eterogeneo o omogeneo, in matrice prevalentemente pelitica o limoso-sabbiosa, con evidenze di movimenti in atto o recenti.
OLOCENE