FAA2a
Litofacies pelitico-arenacea (FAA2a)
Arenarie giallastre a granulometria fine e molto fine e siltiti in strati fini, alternati a prevalenti livelli argillosi grigio-brunastri; il rapporto arenarie/pelite è inferiore a 1. Sono inoltri presenti livelli costituiti esclusivamente da frammenti di fossili. Le partizioni argillose sono massive e bioturbate o finemente laminate. Sono inoltre ricche in fossili; talvolta sono presenti livelli ricchi in frustoli carboniosi.
PLIOCENE INF. – MEDIO