FCOc
Litofacies pelitico-arenacea (FCOc)
Alternanza di arenarie torbiditiche a granulometria medio-fine in strati sottili e peliti grigio scure. Sono presenti inoltre, argille marnose brune o grigie, ad alterazione biancastra, con intercalazioni di siltiti ed arenarie fini gialle (rapporto A/P generalmente < 1), in strati sottili e medi e livelli pelitici.