SUBSINTEMA DI VILLA VERUCCHIO (AES7)
Depositi costituiti da ghiaie eterometriche, con clasti da arrotondati a subangolosi, localmente molto appiattiti, con matrice sabbiosa, intercalati a livelli e lenti irregolari sabbioso-siltose. Lo spessore varia da pochi metri nelle aree intravallive a 80 metri nel sottosuolo dell’attuale pianura costiera.
PLEISTOCENE SUPERIORE