Subsintema di Ravenna (AES8)
Depositi alluvionali eterometrici costituiti da ghiaie, sabbie e argille con porzioni variabili di matrice sabbioso-siltosa, localmente con gradazione sia diretta sia inversa.
Spessore massimo inferiore a 20 metri.
PLEISTOCENE SUPERIORE-OLOCENE