Coltre eluvio colluviale
Sedimenti eterometrici, prevalentemente sabbioso-limoso-argillosi con subordinate lenti ghiaiose, dovuti all’azione prevalente del dilavamento con spessori variabili da pochi decimetri ad oltre 10 metri.