Litofacies pelitico - arenitica (FCOc)
Alternanze di strati sottili di areniti torbiditiche, a granulometria medio-fine, intercalati a peliti grigio scure. 
Spessore circa 50m
MESSINIANO P.P.