GESSOSO-SOLFIFERA (GS)
Marne siltose e argillose, spesso fogliettate e frequentemente nerastre bituminose, areniti e silt, calcari e calcari dolomitici, livelli marnoso-tripolacei e diatomitici bianchi e, localmente, gesso-areniti, gesso-siltiti e strati di gesso “balatino”. Ambinete di sedimentazione riferibile ad aree di mare poco profondo con paleotopografia complessa.
Spessore 50-300 m. 
MESSINIANO P.P.