Alluvionali attuali
Depositi dell'alveo attuale. Ghiaie e sabbie prevalenti con lenti sabbioso-limoso-argillose. 
Spessore non superiore a 2-3 m. 
OLOCENE