Alluvioni terrazzate
Depositi fluviali con superficie dei terrazzi a quote inferiori a 10 m sull'alveo attuale. Ghiaie eterometriche anche molto grossolane intercalate a livelli sabbiosi, sabbioso-ghiaiosi e argilloso-sabbiosi.
Spessore inferiore a 5 m con un sensibile ispessimento verso mare sino a oltre 10-15 m.
OLOCENE