Coltre eluvio-colluviale
Depositi eterometrici, prevalentemente sabbioso-limoso-argillosi con subordinati ciottoli fluviali ben arrotondati. 
Spessore non superiore a 2-4 m.
OLOCENE