brecce poligeniche (MLLe)
Brecce talora clasto-sostenute, non classate, con clasti spigolosi da centimetrici a decimetrici di natura prevalentemente ofiolitica (serpentiniti, gabbri e basalti) e subordinatamente calcareo marnosa e marnosa, e matrice costituita da una sabbia limosa, proveniente dalla alterazione di serpentiniti e basalti, e da marne. All'interno delle brecce sono presenti lenti plurimetriche di marne e calcari marnosi biancastri.