Alluvioni terrazzate
Depositi fluviali con superficie dei terrazzi a quote inferiori a 10-15 m sull'alveo attuale. Ghiaie eterometriche anche molto grossolane intercalate a livelli sabbiosi, sabbioso-ghiaiosi e argilloso-sabbiosi.
Spessore dei depositi variabile da meno di 2-3 m (aree più interne e tributari) fino a oltre 20 m (verso la costa).
OLOCENE