Alluvioni terrazzate
Ghiaie calcaree da fini a grossolane che, verso l'alto, passano a sedimenti fini sabbiosi e siltosi  e che, al tetto, a luoghi mostrano un suolo di probabile origine colluviale, bruno-rossastro. La scarpata che la separa dalle unità successive è molto degradata. Spessore 25 - 40 m. 
PLEISTOCENE  INFERIORE /MEDIO- MEDIO