Deposito di debris-flow
Colate detritico-fangose incanalate (debris e muddy-debris flow deposits) costituite da clasti eterometrici immersi in una matrice sabbioso-argillosa.
OLOCENE