h
Depositi antropici
Accumuli eterometrici in genere sciolti di spessore variabile, dell’ordine di qualche metro, derivanti da attività estrattiva delle miniere di lignite o da accumuli di riporto rilevati o di risulta dallo scavo di gallerie. 
OLOCENE