AVM3b
Conglomerati clasto sostenuti e sabbie limose fluviali. Affiorano lungo le valli dei fiumi Pescara e Foro,
dove sono terrazzati ad altezze sul fondovalle comprese tra 30 m e 35 m (fino a 40 m sul F. Foro).
Conglomerati a granulometria grossolana, clasto sostenuti, generalmente poco organizzati,
riferibili a depositi di conoide alluvionale.
La base è costituita dalla superficie erosiva del contatto sui depositi delle formazioni marine,
o sui depositi dei sub-sintemi più antichi. Il tetto è costituito dalla superficie deposizionale
della sommità del terrazzo, o dal contatto erosivo con le unità quaternarie più recenti.
Lo spessore è di 5-10 m, localmente maggiore nel caso dei depositi di conoide alluvionale.
PLEISTOCENE SUPERIORE   p.p.