Litofacies argilloso-sabbiosa (PGLb). Depositi argillosi con Venerupis senescens  e sabbie grossolane ocracee a stratificazione incrociata di ambiente eolico e sabbie-limose ossidate. Spessore  massimo 24 m, nella zona di via Gregorio VII.