ba
1° Orizzonte Bauxitico (ba)
Al tetto è presente un livello costituito calcari arrossati e carsificati, livelli argillosi verdastri e arrossati o localmente da lenti di bauxiti di spessore metrico.
CRETACICO inferiore (Aptiano p.p. - Albiano)