UNITÀ DI CASTELPORZIANO (CLZ)
Sabbie quarzose, arrossate e ghiaie fini con ciottoli di selce, decarbonatate; localmente sono presenti argille e limi sabbiosi con orizzonti cineritici risedimentati. I depositi sono terrazzati a quote comprese tra i +50 e i + 100 m s.l.m. Spessore fino a 20 m. Ambiente fluviale di bassa energia e eolico. “Duna rossa antica” Auctt. p.p.
PLEISTOCENE MEDIO p.p.