deposito alluvionale  (SFTba)
Depositi siltoso-sabbiosi e siltoso-argillosi delle piane alluvionali. Nella pianura alluvionale del Fiume Tevere e delle valli laterali il deposito è litologicamente noto da dati di sondaggio ed è prevalentemente costituito da sedimenti  fini siltoso-argillosi alternati a livelli sabbiosi e a livelli di torbe a diversa profondità. Alla base sono frequenti livelli ghiaiosi e  sabbiosi. Spessore fino a 60 m. 
OLOCENE