Deposito di frana
Sedimenti prevalentemente argillosi e limosi, con o senza pezzame litico grossolano eterogeneo ed eterometrico, disposti caoticamente e distribuiti prevalentemente nelle aree pedemontane e lungo i bordi delle incisioni fluviali, dovuti a fenomeni franosi. Spessori variabili da qualche metro fino a 10-15 m.
OLOCENE p.p.