RPL
SINTEMA DEI TORRENTI CARAPELLE E CERVARO
Silt argillosi, silt, sabbie siltose e lenti di ghiaie poligeniche; a luoghi livelli di limi nerastri con coperture decimetriche di sabbie con gradazione diretta, laminate e con al tetto sottili livelli argillosi. Depositi di piana alluvionale. Poggia in erosione sul sintema di Foggia e sulle argille subappennine. Spessore stimato 5-7 m.
PLEISTOCENE SUPERIORE - OLOCENE?