subsintema di Capodimonte
Ghiaie, a luoghi cementate, con livelli di sabbie e lenti sabbioso-limose, addensate e pedogenizzate. Alluvioni terrazzate e sospese, disposte sul versante da + 30-35 m fino a + 80-90 m di quota sul letto fluviale, e depositi di conoide torrentizia incisi e sospesi. Spessore valutabile fino a 40-50 m.
PLEISTOCENE MEDIO p.p. - SUPERIORE p.p.