subsintema di Benevento
Ghiaie poligeniche in scarsa matrice sabbioso-limosa; livelli di sabbie e limi con paleosuoli. Alluvioni terrazzate, poste da + 10-15 m fino a + 20-30 m sul letto del fiume. Spessore valutabile fino a 15-20 m.
PLEISTOCENE SUPERIORE p.p.