DEL
ARENARIE DI DELICETO
Sabbie poco cementate a granulometria medio-grossolana a cui si intercalano livelli conglomeratici discontinui e livelli di argille siltose di colore variabile dal grigio al biancastro; sono stati riconosciuti anche sottili livelli di argille diatomitiche. Lo spessore degli strati varia dal decimetro al metro e la geometria varia da tabulare a lenticolare. Lo spessore dell’unità è di circa 100 m.
Zona NN11.
TORTONIANO SUPERIORE – MESSINIANO