MBL
SINTEMA DI MADONNA DELLE GROTTE
Conglomerati ben cementati costituiti da ciottoli carbonatici in matrice siltoso-sabbiosa rossastra. Ambiente di sedimentazione: alluvionale. Il limite inferiore è inconforme sul Calcare di Bari. Lo spessore è variabile fino ad un massimo di circa 2-3 m.
PLEISTOCENE MEDIO-SUPERIORE?