Deposito di frana
Detrito sciolto, eterometrico con giacitura caotica, la cui natura dipende dalla successione originaria coinvolta; il movimento franoso presenta indizi di evoluzione in atto. Spessore fino a 10 m.
ATTUALE