Detrito di falda
Detrito sciolto, generalmente clinostratificato, costituito da blocchi litoidi in una matrice sabbioso - argillosa, con lenti ghiaiose e livelli sabbioso - argillosi; si ritrova in coni o fasce localizzati alla basedei versanti. Spessore fino a 5 - 10 m.
PLEISTOCENE MEDIO? – ATTUALE