Deposito alluvionale
Sedimenti prevalentemente conglomeratici poligenici ed eterometrici con intercalazioni di lenti sabbioso-limose. Essi costituiscono gli attuali letti dei corsi d'acqua prevalentemente di tipo braided e a luoghi conoidi alluvionali. Lo spessore è di ordine decametrico.
OLOCENE