Depositi di frane in evoluzione nelle attuali condizioni morfoclimatiche, costituiti da pezzame litoide eterometrico con matrice limoso-argillosa. Derivanti da processi di trasporto in massa prevalentemente: dei terreni argillosi delle unità dei domini interni; delle coltri di alterazione e/o detritico colluviali dei terreni del Gruppo del Cilento, dei depositi di frane antiche o recenti. Stato di attività  da attivo a sospeso a quiescente.
OLOCENE - ATTUALE