aa
Deposito di versante
Deposito poligenico ed eterometrico, costituito da areniti e subordinatamente da calcari; prevalgono gli elementi grossolani di forma angolosa fino a grossi blocchi. L'assetto è massivo e i clasti, sciolti o debolmente cementati, sono immersi in scarsa matrice sabbioso-siltosa o ghiaioso-sabbiosa. Caratteristiche litologiche più omogenee presentano le masse detritiche ai piedi dei costoni arenitici. Spessore fino a qualche decina di metri.