ba
Deposito alluvionale attuale
Ghiaie poligeniche ed eterometriche, sabbie e limi argillosi a stratificazione massiva costituenti l'attuale alveo dei principali corsi d'acqua, localmente passanti lateralmente a ghiaie a supporto di matrice argilloso-sabbiosa, in assetto massivo o leggermente stratoide (deposito di conoide alluvionale). Spessore fino a 5 m.