gn2-7
Depositi marini terrazzati 
Sabbie a grana da fine a grossolana, di colore ocra, arenarie e conglomerati poco cementati ad elementi eterogenei ed eterometrici sovente embriciati, disposti in sei ordini, numerati dal più recente (gn2) al più antico (gn7). Il deposito terrazzato gn5 di quota 145-155 m s.l.m. (Mass. Corrado, in destra del Canale Ruggero), è rappresentato da una calcarenite grossolana organogena cementata tipo "panchina" a stratificazione incrociata. Questi depositi sono disposti su superfici piane da suborizzontali a fortemente inclinate per tettonica, in contatto erosivo sui sottostanti terreni. Spessore da 10 a 40 m.
PLEISTOCENE MEDIO - SUPERIORE