Depositi alluvionali attuali  b
Ghiaie eterometriche a clasti sedimentari spigolosi e metamorfici di vario grado appiattiti e/o arrotondati e limi argillosi, costituenti l'attuale alveo dei principali corsi d'acqua e delle fiumare. Lungo il versante etneo e nei tributari del F. Alcantara prevale una frazione medio-grossolana vulcanica e minori limi argillosi oltre a clasti eterometrici di varia natura. Spessore fino a 20 m.