Calcare di base (GTL1) 
GTL1 - Calcare vacuolare, spesso brecciato e pulverulento, con una colorazione bianco-grigiastra, in orizzonti discontinui, spessi al massimo poche decine di metri. Sterile all’analisi micropaleontologica.
MESSINIANO