a
Deposito di versante
Deposito incoerente e caotico costituito da materiale eterometrico lavico e calcareo, da spigoloso a sub-arrotondato, in scarsa matrice sabbioso-limosa.
OLOCENE