bb
Deposito alluvionale recente
Limi argillosi, più raramente limi sabbiosi di colore bruno; sabbie a grana da fine a grossolana, silt e argille con lenti di ghiaie (deposito di piana inondabile) (fiumi Gornalunga e Simeto). Il deposito fa transizione ad argille e silt lagunari e a sabbie di spiaggia. Spessore affiorante non determinabile; in sottosuolo fino a 10 m. Lungo i fiumi S. Lorenzo e Marcellino il deposito è costituito da abbondante frazione eterometrica lavica e/o carbonatica, le tessitiure prevalenti sono limoso-ghiaiosa e sabbiosa. Spessore fino a qualche metro in prossimità delle foci dei fiumi Marcellino e Càntera.
OLOCENE