SUBSINTEMA DELLE LADIERE - PVI3b5
Depositi di contatto glaciale diamicton a supporto di matrice o clastico, normal consolidato, intercalato a livelli moderatamente classati di ghiaie e sabbie limose con ciottoli e blocchi isoorientati; lenti conglomeratiche diffuse; diamicton a supporto di clasti con matrice sabbiosa alternati ad orizzonti ben classati a tessitura parzialmente aperta sabbiosi-ghiaiosi, spesso cementati
PLEISTOCENE SUP. p.p. (Tardiglaciale Inf.)