MAIOLICA
Calcari micritici ben stratificati  a grana finissima generalmente rosati e biancastri alla base. 
Limite inferiore graduale rapido su ARV. Spessore: 0 – 20 m.
TITONIANO SUPERIORE – BARREMIANO SUPERIORE