Formazione a Gracilis: (GLS) Siltiti e arenarie fini rossastre a tetto; calcari dolomitici, calcisiltiti chiare a resti di crinoidi ed alghe e gessi laminati alternati a peliti grigie con frustoli carboniosi. Spessore: 40 - 50 m. 
ANISICO inf. p.p.