SGD
Sintema del Garda
Diamicton massivi, a supporto di matrice limosa, da addensati a molto addensati, con clasti eterometrici a spigoli smussati, talora striati e a "ferro da stiro" (till d’allogamento). Diamicton massivi a supporto di matrice e/o di clasti, da addensati a poco addensati (till d’ablazione e till indifferenziato). Ghiaie, sabbie, a stratificazione orizzontale o inclinata, addensate, con subordinati diamicton a supporto di matrice (depositi di contatto glaciale). Ghiaie sabbiose grossolanamente stratificate (depositi alluvionali e fluvioglaciali). Ghiaie ad elementi angolosi dolomitici (detrito di versante a grossi blocchi). Diamicton a supporto clastico, a grossi blocchi di provenienza locale (accumulo di frana).
Litotipi prevalentemente carbonatici con subordinati clasti esotici (porfido, metamorfiti, quarzo). Limite inferiore erosivo con DAR, DST, AT, SB, limite superiore coincidente con la superficie topografica o inconforme con POI. Spessore da 1 a circa 300 m (Masi Ornè).
PLEISTOCENE sup.