Sintema del Garda: (SGDb5) Ghiaie, sabbie,  a stratificazione orizzontale o inclinata, addensate, con subordinati diamicton a supporto di matrice (depositi di contatto glaciale). Litotipi prevalentemente carbonatici con subordinati clasti esotici (porfido, metamorfiti, quarzo). Limite inferiore erosivo con DAR, DST, AT, SB, limite superiore coincidente con la superficie topografica o inconforme con POI. Spessore da 1 a circa 300 m (Masi Ornè).
PLEISTOCENE sup.