APM - ARENARIE DEL POGGIO MEZZATURE
Alternanze arenaceo-pelitiche in strati da medi a molto spessi costituiti di arenarie grigio-verdastre medie o grossolane, a luoghi microconglomeratiche, passanti ad arenarie fini e ad argille grigioverdi. Rapporto A/P >>1. Potenza parziale da qualche decina di metri a 100 m circa. Contatto inferiore in genere tettonizzato su AVT e AVTa. Torbiditi di ambiente marino profondo. 
Turoniano-Campaniano inferiore.