IMO2  Membro di Fossoveggia  
Limi ed argille prevalenti di colore grigio azzurro e subordinatamente giallastro, a stratificazione mal visibile con subordinate intercalazioni decimetriche di sabbioso limose. L'ambiente di sedimentazione è di piana alluvionale e palude.
Lo spessore massimo è di una decina di metri circa.
Contatto inferiore netto su IMO1 e FAA.