Subsintema di Pulicciano
Costituito dalle seguenti litofacies: 

MGO2b - Sabbie medio-fini e limi sabbiosi in strati spessi fino ad 1 m; le sabbie sono a laminazione pianoparallela e talora inclinata anche in sets concavi; sono spesso presenti ripple marks; raramente i limi si presentano laminati. Potenza fino a 50 m.